# Технички податоци

Батериски светилки |  | GLI 18V-2200 C
--- | --- | ---
Број на дел |  | ‎‎3 601 D46 5..‎‎‎‎‎‎‎‎
Номинален напон | V= | 18
Макс. номинална јачина | W | 23
Времетраење на светлотоA), околу | min/Ah | 44
Макс. вкупен светлосен флукс | lm | 2200
Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35
Дозволена околна температура при работењеB) и при складирање | °C | –20 ... +50
Копчеста батерија | V Тип | 3 CR 2032
Препорачани акумулаторски батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V... (макс. 8,0 Ah)
Препорачани полначи |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Класа на заштита |  | / III
Вид на заштитаC) |  | IP64
Пренос на податоци
Bluetooth®D) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Опсег на сигналотE) | m | 15
Работен фреквентен опсег | MHz | 2402–2480
Макс. јачина на пренос | mW | < 2

A)

  при максимална осветленост вкл. преостанато време во режим на затемнување

B)

  ограничена јачина при температури < 0 °C

C)

  важи само при затворен и блокиран капак за батерија

D)

  Мобилните уреди мора да се компатибилни со Bluetooth® уредите со ниска енергија (верзија 4.1) и да го поддржуваат Generic Access Profile (GAP).

E)

  Опсегот може многу да варира во зависност од надворешните услови, вклучително и приемникот што се употребува. Во затворените простории и со метални бариери (на пр. ѕидови, ормари, куфери итн.) опсегот на Bluetooth® може значително да се намали.

Одблесокот на осветлените објекти може да биде со лажна боја.

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.

Системски барања
Мобилен уред (таблет, паметен телефон)A) | Android, iOS

A)

  Минимални системски барања можете да најдете во App Store на вашиот мобилен уред (на пр. Google Play Store или Apple App Store).