# Çalışırken dikkat edilecek hususlar

Boş akü nedeniyle akülü fener kapanmadan kısa süre önce üç kez yanıp söner ve düşük parlaklıkla yanar.

##

Kullanıma göre, fener başı (1) 200°'ye kadar döndürülebilir.

Olası uygulamalar örneğin şunlardır:

- Ortam aydınlatma
- Çalışma yerini parlamadan aydınlatma
- Zemin aydınlatma

Not: Eğim 90°'den fazla ise akülü fener sabitlenmelidir.

##

Asma kancası (7) ile akülü feneri bir nesneye sabitleyebilirsiniz.

##

Geçmeli kanca (4) ile akülü fener örneğin bir ipe veya kemere takılabilir.

##

Akülü feneri mıknatıslanabilir malzemelere sabitlemek için mıknatıslar (6) kullanılabilir.

- Akülü feneri yüzeylere sabitlerken parmaklarınızı standın arkasından uzak tutun. Mıknatısların güçlü çekimi parmaklarınızı sıkıştırabilir.

Sabitleme sırasında hassas yüzeylerin çizilmemesine dikkat edin.

##

Tripod girişi (8) ile akülü feneri bir 1/4" tripoda vidalayabilirsiniz.

Akülü feneri tripodun sabitleme vidası ile sıkıca vidalayın. Tripodun güvenli durmasına dikkat edin.