# Caractéristiques ‌techniques

Lampe sans-fil | GLI 12V-330
--- | ---
Référence |  | ‎‎3 601 DA0 0..‎‎‎‎‎‎‎‎
Tension nominale | V= | 12
Puissance absorbée nominale maxi | W | 3,6
Durée d’éclairage approx. | min/Ah | 180
Luminosité totale | lm | 330
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 … +35
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationA) et pour le stockage | °C | –20 … +40
Batteries recommandées |  | GBA 12V…
Chargeurs recommandés |  | GAL 12… GAX 18…
Classe de protection |  | / III

A)

  Performances réduites à des températures < 0 °C

La couleur de l’objet éclairé peut varier de la couleur d’origine.

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.