# Техникалық мәліметтер

Аккумуляторлық фонарь | GLI 12V-330
--- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎‎3 601 DA0 0..‎‎‎‎‎‎‎‎
Номиналды кернеу | В= | 12
Макс. номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 3,6
Жарықтандыру ұзақтығы, шамамен | мин/A-сағ | 180
Жарық ағыны | лм | 330
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 … +35
Жұмыс кезіндегіA) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 … +40
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | GBA 12V…
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 12… GAX 18…
Қорғаныс класы |  | /III

A)

  <0 °C температураларында қуаты шектелген

Жарықтандырылған нысандардың түстері басқаша болуы мүмкін.

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.