# Dati tecnici

Torcia a batteria | GLI 12V-330
--- | ---
Codice prodotto |  | ‎‎3 601 DA0 0..‎‎‎‎‎‎‎‎
Tensione nominale | V= | 12
Potenza assorbita nominale, max. | W | 3,6
Autonomia, circa | min/Ah | 180
Flusso luminoso | lm | 330
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoA) e per lo stoccaggio | °C | –20 … +40
Batterie consigliate |  | GBA 12V…
Caricabatteria consigliati |  | GAL 12… GAX 18…
Classe di protezione |  | / III

A)

  prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C

La riproduzione a colori degli oggetti illuminati può subire alterazioni.

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.