# Instrucciones para la ‌operación

Poco antes de que la lámpara ACCU se apague debido a un acumulador vacío, parpadea tres veces y luce con una luminosidad reducida.

##

Según el uso, el cabezal de la lámpara (1) se puede girar hasta 200°.

Posibles usos son, por ejemplo, los siguientes:

- Iluminación del espacio
- Iluminación sin deslumbramiento del puesto de trabajo
- Iluminación del suelo

Indicación: con una inclinación superior a 90°, la lámpara ACCU debe asegurarse.

##

Con el gancho de suspensión (7) puede fijar la lámpara ACCU en un objeto.

##

Con el gancho de mosquetón (4) puede fijar la lámpara ACCU p. ej. a una soga o a un cinturón.

##

Con los imanes (6) puede fijar la Lámpara ACCU sobre materiales magnetizables.

- Mantenga los dedos alejados de la parte posterior del pedestal cuando fije la Lámpara ACCU en superficies. Por la fuerte fuerza de tracción que ejercen los imanes, los dedos pueden quedar atrapados.

En la fijación, tenga cuidado de no rayar las superficies delicadas.

##

Con la fijación para el trípode (8) puede atornillar la lámpara ACCU sobre un trípode de 1/4".

Atornille firmemente la lámpara ACCU con los tornillos de sujeción del trípode. Preste atención a un montaje seguro del trípode.