# Navodila za delo

Malo pred izklopom akumulatorske svetilke zaradi izpraznjene akumulatorske baterije svetilka trikrat utripne in sveti z zmanjšano svetilnostjo.

##

Glede na način uporabe lahko glavo svetilke (1) nagnete do 200°.

Primeri možnih načinov uporabe:

- osvetlitev prostora
- osvetlitev delovnega mesta brez bleščanja
- osvetlitev tal

Opomba: pri nagibu nad 90° je treba akumulatorsko svetilko pritrditi.

##

S kavljem za obešanje (7) lahko akumulatorsko svetilko pritrdite na predmet.

##

S karabinsko sponko (4) lahko akumulatorsko svetilko pritrdite npr. na jekleno vrv ali za pas.

##

Z magnetom (6) lahko akumulatorsko svetilko pritrdite na magnetne materiale.

- Pri pritrjevanju akumulatorske svetilke na površine pazite, da se s prsti ne dotikate hrbtne strani podstavka. Zaradi moči magnetov lahko pride do ukleščenja prstov.

Pri pritrjevanju pazite, da ne opraskate občutljivih površin.

##

Z navojem za stojalo (8) lahko akumulatorsko svetilko privijete na 1/4" stojalo.

Akumulatorsko svetilko privijte z vijakom za pritrditev na stojalo. Stojalo mora biti stabilno postavljeno.