# Tööjuhised

Veidi enne seda, kui akulamp tühja aku tõttu välja lülitub, vilgub see kolm korda ja põleb vähendatud heledusega.

##

Vastavalt kasutusotstarbele saab valgustipead (1) kuni 200° pöörata.

Võimalikud kasutusotstarbed on näiteks:

- ruumi valgustamine
- töökoha mittepimestav valgustamine
- põranda valgustamine

Suunis: kalde korral üle 90° tuleb akuvalgusti kinnitada.

##

Riputuskonksu (7) abil saab akulambi mingi eseme külge kinnitada.

##

Karabiinkonksuga (4) saate kinnitada akuvalgusti nt trossile või vööle.

##

Magnetiga (6) saate kinnitada akuvalgusti magnetiseeritavatele materjalidele.

- Hoidke akuvalgusti pindadele kinnitamisel sõrmed tugijala tagaküljest eemal. Magneti tugeva tõmbejõu tõttu võite sõrmed kinni pitsitada.

Jälgige kinnitamisel, et tundlikke pindu ei kriimustataks.

##

Statiivi kinnituskoha (8) abil saate kruvida akulambi 1/4" statiivile.

Kinnitage akuvalgusti statiivi kinnituskruviga. Veenduge, et statiiv on stabiilses asendis.