# بدء التشغيل

##

لغرض تشغيل المصباح العامل بمركم، اضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء (9).

لغرض إطفاء المصباح العامل بمركم اضغط مفتاح التشغيل والإطفاء (9) مجددًا.

##

اضغط لفترة قصيرة على مفتاح التشغيل والإطفاء (9) لتشغيل المصباح المزود بمركم بأقصى إضاءة ممكنة. لضبط شدة الإضاءة على درجتين احتفظ بمفتاح التشغيل/الإطفاء (9) مضغوطا إلى أن يتم الوصول إلى شدة الإضاءة المرغوبة.

##

في حالة تجاوز درجة حرارة التشغيل المسموح بها يتم إطفاء المصباح العامل بمركم. انتظر إلی أن يبرد المصباح العامل بمركم، ثم شغله مرة أخری.