# Вказівки щодо роботи

Невдовзі перед тим, як акумуляторний ліхтар вимкнеться через низький заряд акумуляторної батареї, він блимне три рази і стане світити зі зниженою яскравістю.

##

Залежно від використання головку ліхтаря (1) можна повертати на 200°.

Приклади можливого використання:

- освітлення приміщення
- освітлення робочого місця без відблиску
- освітлення підлоги

Примітка: при нахилі більше ніж на 90° необхідно прикріпити акумуляторний ліхтар.

##

Ви можете використовувати гачок для підвішування (7), щоб прикріпити акумуляторний ліхтар до предмета.

##

За допомогою карабінів ременя (4) ви можете прикріпити акумуляторний ліхтар, наприклад, до мотузки або ременя.

##

За допомогою магнітів (6) ви можете прикріпити акумуляторний ліхтар до намагнічуваних матеріалів.

- Прикріплючи акумуляторний ліхтар до поверхонь, тримайте пальці подалі від задньої частини ніжки. Ваші пальці можуть защемитися внаслідок сильного притягування магнітів.

При кріпленні будьте обережні, щоб уникнути пошкоджень делікатних поверхонь.

##

За допомогою гнізда під штатив (8) можна приєднати акумуляторний ліхтар до штатива 1/4".

Зафіксуйте акумуляторний ліхтар кріпильним гвинтом штатива. Слідкуйте за тим, щоб штатив стояв надійно.