# Технически данни

Акумулаторна лампа | GLI 12V-330
--- | ---
Каталожен номер |  | ‎‎3 601 DA0 0..‎‎‎‎‎‎‎‎
Номинално напрежение | V= | 12
Макс. номинална мощност | W | 3,6
Продължителност на светене, прибл. | min/Ah | 180
Светлинен поток | lm | 330
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 … +35
Разрешена температура на околната среда при работаA) и при складиране | °C | –20 … +40
препоръчителни акумулаторни батерии |  | GBA 12V…
препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 12… GAX 18…
Клас на защита |  | / III

A)

  Ограничена мощност при температури <0 °C.

Цветовете на осветените обекти могат да изглеждат различни от истинските.

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.