# Tehniskie parametri

Akumulatora apgaismošanas lampa | GLI 12V-330
--- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎‎3 601 DA0 0..‎‎‎‎‎‎‎‎
Nominālais spriegums | V= | 12
maks. nominālā ieejas jauda | W | 3,6
Apgaismošanas ilgums, apt. | min/Ah | 180
Gaismas plūsma | lm | 330
ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 … +35
pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra darbības laikāA) un glabāšanas laikā | °C | –20 … +40
ieteicamie akumulatori |  | GBA 12V...
ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 12… GAX 18…
Aizsardzības klase |  | /III

A)

  Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C.

Apgaismojamo objektu krāsu atdeve var būt izmainīta.

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.