# Uputstva za rad

Kratko pre nego što se baterijska lampa isključi zbog ispražnjenosti baterije, ona treperi tri puta i svetli sa smanjenom osvetljenosti.

##

Glava lampe (1) se u skladu sa primenom može zakretati do 200°.

Moguće primene su npr.:

- osvetljenje prostorije
- osvetljenje radnog mesta bez zaslepljivanja
- osvetljenje poda

Napomena: Kod većeg nagiba od 90° morate pričvrstiti baterijsku lampu.

##

Pomoću kuke za kačenje (7) možete da pričvrstite akumulatorsku lampu na neki premet.

##

Pomoću karabinske kuke (4) možete da pričvrstite baterijsku lampu npr. na uže ili kaiš.

##

Pomoću magneta (6) možete da pričvrstite baterijsku lampu na materijal koji se može namagnetisati.

- Kada baterijsku lampu pričvršćujete na površinama, držite prste dalje od zadnje strane postolja. Usled jake sile privlačenja magneta može doći do prignječenja prstiju.

Prilikom pričvršćivanja pazite da ne izgrebete osetljive površine.

##

Pomoću prijemnice za stativ (8) možete da zavrnete baterijsku lampu na stativ 1/4".

Pritegnite baterijsku lampu pomoću zavrtnja za fiksiranje stativa. Vodite računa da postolje stativa bude stabilno.