# Datos técnicos

Lámpara ACCU | GLI 12V-330
--- | ---
Número de artículo |  | ‎‎3 601 DA0 0..‎‎‎‎‎‎‎‎
Tensión nominal | V= | 12
máx. potencia nominal de entrada | W | 3,6
Duración de la luz, aprox. | min/Ah | 180
Flujo luminoso | lm | 330
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoA) y en el almacenamiento | °C | –20 … +40
Acumuladores recomendados |  | GBA 12V…
Cargadores recomendados |  | GAL 12… GAX 18…
Clase de protección |  | / III

A)

  Potencia limitada a temperaturas < 0 °C

La reproducción de color del objeto iluminado puede alterarse.

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.