# Technické údaje

Akumulátorová svítilna | GLI 12V-330
--- | ---
Číslo výrobku |  | ‎‎3 601 DA0 0..‎‎‎‎‎‎‎‎
Jmenovité napětí | V= | 12
Max. jmenovitý příkon | W | 3,6
Doba svícení, cca. | min/Ah | 180
Světelný proud | lm | 330
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuA) a při skladování | °C | –20 až +40
Doporučené akumulátory |  | GBA 12V…
Doporučené nabíječky |  | GAL 12… GAX 18…
Třída ochrany |  | / III

A)

  Omezený výkon při teplotách <0 °C.

Barvy osvětlených objektů mohou být zkreslené.

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.