# Tehnilised andmed

Akulamp | GLI 12V-330
--- | ---
Tootenumber |  | ‎‎3 601 DA0 0..‎‎‎‎‎‎‎‎
Nimipinge | V= | 12
Max nimisisendvõimsus | W | 3,6
Valgustuskestus, u | min/Ah | 180
Valgusvoog | lm | 330
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 … +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselA) ja hoiustamisel | °C | –20 … +40
Soovitatavad akud |  | GBA 12V…
Soovitatavad laadimisseadmed |  | GAL 12… GAX 18…
Kaitseklass |  | / III

A)

  Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.

Valgustatud objektide värve võidakse tajuda moonutatult.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.