# Inbetriebnahme

##

Drücken Sie zur Inbetriebnahme der Akku-Leuchte den Ein-/Ausschalter (9).

Um die Akku-Leuchte auszuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter (9) erneut.

##

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (9) kurz, um die Akku-Leuchte mit maximaler Helligkeit einzuschalten. Halten Sie zum Anpassen der Helligkeit in 2 Stufen den Ein-/Ausschalter (9) gedrückt, bis die gewünschte Helligkeit erreicht ist.

##

Bei Überschreiten der zulässigen Betriebstemperatur schaltet die Akku-Leuchte ab. Lassen Sie die Akku-Leuchte abkühlen und schalten Sie die Akku-Leuchte wieder ein.