# Технички податоци

Батериски светилки | GLI 12V-330
--- | ---
Број на дел |  | ‎‎3 601 DA0 0..‎‎‎‎‎‎‎‎
Номинален напон | V= | 12
Макс. номинална јачина | W | 3,6
Времетраење на светлината, околу | min/Ah | 180
Светлосен флукс | lm | 330
препорачана околна температура при полнење | °C | 0 … +35
дозволена околна температура при работаA) и при складирање | °C | –20 … +40
препорачани акумулаторски батерии |  | GBA 12V…
препорачани полначи |  | GAL 12… GAX 18…
Класа на заштита |  | / III

A)

  ограничена јачина при температури < 0 °C

Одблесокот на осветлените објекти може да биде со лажна боја.

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.