# Пайдалану нұсқаулары

Аккумуляторлық фонарь аккумулятор босағаннан өшуі алдында ол үшін рет жыпылықтап кемейген жарықтықпен жанады.

##

Пайдалану әдісіне сәйкес жарық бастиегін (1) 200°-қа дейін қайыруға болады.

Ықтимал пайдалану мысалдары:

- Бөлмені жарықтандыру
- жұмыс орнын жылтылдаусыз жарықтандыру
- Еденді жарықтандыру

Нұсқау: еңіс 90°-тан артық болған жағдайда, аккумуляторлық шамды бекіту қажет.

##

Ілгектердің (7) көмегімен аккумуляторлық шамды бөгде затқа бекітуге болады.

##

Карабин ілгегінің (4) көмегімен аккумуляторлық шамды, мысалы, арқанға немесе белдікке бекітуге болады.

##

Магниттердің (6) көмегімен аккумуляторлық шамды магниттелетін материалдарға бекітуге болады.

- Аккумуляторлық шамды үстіңгі беттерге бекіткен кезде саусағыңызды тіреуіш аяқтың артқы жағынан алшақ ұстаңыз. Магниттің қатты тарту күшінің салдарынан саусағыңыз қысылып қалуы мүмкін.

Бекіту кезінде сезімтал беттерде сызаттардың пайда болуына жол бермеңіз.

##

Штатив бекіткішінің (8) көмегімен аккумуляторлық шамды 1/4 дюймдік штативке бұрап бекітуге болады.

Аккумуляторлық шамды штативтің бекіткіш бұрандасымен бұрап бекітіңіз. Штативтің берік орнатылғанына көз жеткізіңіз.