# Arbeitshinweise

Kurz bevor sich die Akku-Leuchte wegen eines leeren Akkus abschaltet, blinkt sie 3× und leuchtet mit reduzierter Helligkeit.

##

Entsprechend der Verwendung kann der Leuchtenkopf (1) bis zu 200° geschwenkt werden.

Mögliche Verwendungen sind zum Beispiel:

- Beleuchtung des Raumes
- blendfreie Beleuchtung des Arbeitsplatzes
- Beleuchtung des Fußbodens

Hinweis: Bei einer Neigung von mehr als 90° muss die Akku-Leuchte befestigt werden.

##

Mit dem Aufhängehaken (7) können Sie die Akku-Leuchte an einem Gegenstand befestigen.

##

Mit dem Karabinerhaken (4) können Sie die Akku-Leuchte z.B. an einem Seil oder am Gürtel befestigen.

##

Mit den Magneten (6) können Sie die Akku-Leuchte auf magnetisierbaren Materialien befestigen.

- Halten Sie die Finger von der Rückseite des Standfußes fern, wenn Sie die Akku-Leuchte an Oberflächen befestigen. Durch die starke Zugkraft der Magnete können Ihre Finger eingeklemmt werden.

Achten Sie bei der Befestigung darauf, Kratzer auf empfindlichen Oberflächen zu vermeiden.

##

Mit der Stativaufnahme (8) können Sie die Akku-Leuchte auf ein 1/4"-Stativ schrauben.

Schrauben Sie die Akku-Leuchte mit der Feststellschraube des Stativs fest. Achten Sie auf einen sicheren Stand des Stativs.