# Technische Daten

Akku-Leuchte | GLI 12V-330
--- | ---
Sachnummer |  | ‎‎3 601 DA0 0..‎‎‎‎‎‎‎‎
Nennspannung | V= | 12
max. Nennaufnahmeleistung | W | 3,6
Leuchtdauer, ca. | min/Ah | 180
Lichtstrom | lm | 330
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 … +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebA) und bei Lagerung | °C | −20 … +40
empfohlene Akkus |  | GBA 12V…
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 12… GAX 18…
Schutzklasse |  | /III

A)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

Die Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte kann verfälscht werden.

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.