# Включение инструмента

##

Для включения аккумуляторного фонаря нажмите выключатель (9).

Для выключения аккумуляторного фонаря снова нажмите выключатель (9).

##

Коротко нажмите на выключатель (9), чтобы включить аккумуляторный фонарь на максимальную яркость. Для регулировки яркости в 2 ступени держите выключатель (9) нажатым, пока не будет достигнута нужная яркость.

##

При превышении допустимой рабочей температуры аккумуляторный фонарь выключается. Дайте аккумуляторному фонарю остыть и снова включите его.