# Teknik veriler

Akülü fener | GLI 12V-330
--- | ---
Malzeme numarası |  | ‎‎3 601 DA0 0..‎‎‎‎‎‎‎‎
Anma gerilimi | V= | 12
Maks. giriş gücü | W | 3,6
Aydınlatma süresi, yak. | dak/Ah | 180
Işık akısı | lm | 330
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 … +35
ÇalışmaA) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 … +40
Tavsiye edilen aküler |  | GBA 12V…
Önerilen şarj cihazları |  | GAL 12… GAX 18…
Koruma sınıfı |  | / III

A)

  < 0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

Aydınlatılan nesnelerin renkleri bozulmuş olarak görünebilir.

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.