# Технические данные

Аккумуляторный фонарь | GLI 12V-330
--- | ---
Товарный номер |  | ‎‎3 601 DA0 0..‎‎‎‎‎‎‎‎
Номинальное напряжение | В= | 12
Макс. ном. потребляемая мощность | Вт | 3,6
Время работы, ок. | мин./А·ч | 180
Световой поток | лм | 330
Рекомендуемая температура окружающей среды во время зарядки | °C | 0 … +35
Допустимая температура внешней среды при эксплуатацииA) и хранении | °C | –20 … +40
Рекомендуемые аккумуляторы |  | GBA 12V…
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 12… GAX 18…
Класс защиты |  | / III

A)

  Ограниченная мощность при температуре <0 °C.

Воспроизведение цвета подсвечиваемых объектов может быть искажено.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.