# Munkavégzési tanácsok

Röviddel azelőtt, mielőtt az akkumulátoros lámpa egy kimerült akkumulátor miatt kikapcsol, háromszor felvillan, majd csökkentett fényerővel világít.

##

A (1) lámpafejet az alkalmazásnak megfelelően max. 200°-kal lehet elforgatni.

Példák lehetséges alkalmazásokra:

- a helyiség megvilágítása
- a munkahely vakításmentes megvilágítása
- a padló megvilágítása

Megjegyzés: nagyobb, mint 90°-os dőlésszög esetén rögzíteni kell az akkumulátoros lámpát.

##

Az akkumulátoros lámpát a (7) akasztóhoroggal egy tárgyra lehet erősíteni.

##

A karabinerrel (4) az akkumulátoros lámpát pl. egy kötélre vagy övre is rögzítheti.

##

A mágnesekkel (6) az akkumulátoros lámpát mágnesezhető felületekre rögzítheti.

- Tartsa távol az ujjait a kitámasztóláb hátuljától, ha az akkumulátoros lámpát felületekre rögzíti. A mágnesek erős húzóereje miatt becsípődhetnek az ujjai.

A rögzítésnél ügyeljen rá, hogy elkerülje az érzékeny felületek összekarcolását!

##

Az állványmenettel (8) hozzá lehet csavarozni az akkumulátoros lámpát egy 1/4"-os állványhoz.

Az állvány csavarjával rögzítse szorosan az akkumulátoros lámpát. Ügyeljen arra, hogy az állvány stabilan álljon.