# Arbejdsvejledning

Kort før akku-lampen slukker, fordi akkuen er tom, blinker den tre gange og lyser med reduceret lysstyrke.

##

Lampehovedet (1) kan drejes op til 200°, så det passer til opgaven.

Blandt de mulige anvendelser kan nævnes:

- oplysning af et rum
- blændfri oplysning af arbejdspladsen
- oplysning af gulvet

Bemærk: Ved en hældning på mere end 90° skal akku-lampen fastgøres.

##

Med ophængskrogen (7) kand u fastgøre akku-lampen til en genstand.

##

Med karabinhagen (4) kan du f.eks. fastgøre akku-lampen i et tov eller i bæltet.

##

Med magneterne (6) kan du fastgøre akku-lampen på magnetiserbare materialer.

- Hold fingrene væk fra bagsiden af foden, når du fastgør akku-lampen på overflader. På grund af magneternes store trækkraft kan du få fingrene i klemme.

Sørg ved fastgørelsen for at undgå ridser på sarte overflader.

##

Med stativholderen (8) kan du skrue akku-lampen fast på et 1/4"-stativ.

Skru akku-lampen fast igen med stativets låseskrue. Sørg for, at stativet står sikkert.