# Υποδείξεις εργασίας

Λίγο πριν απενεργοποιηθεί ο φακός μπαταρίας λόγω άδειας μπαταρίας, αναβοσβήνει τρεις φορές και φωτίζει με μειωμένη φωτεινότητα.

##

Ανάλογα με τη χρήση μπορεί να στραφεί η κεφαλή του φακού (1) μέχρι και 200°.

Δυνατές χρήσεις είναι για παράδειγμα:

- Φωτισμός του χώρου
- Φωτισμός χωρίς αντανακλάσεις της θέσης εργασίας
- Φωτισμός του δαπέδου

Υπόδειξη: Σε περίπτωση μιας κλίσης πάνω από 90° ο φακός μπαταρίας πρέπει να στερεωθεί.

##

Με το άγκιστρο ανάρτησης (7) μπορείτε να στερεώσετε τον φακό μπαταρίας σε ένα αντικείμενο.

##

Με τον αυτόματο κρίκο (4) μπορείτε να στερεώσετε τον φακό μπαταρίας π.χ. σε ένα σχοινί ή σε μια ζώνη.

##

Με τον μαγνήτη (6) μπορείτε να στερεώσετε τον φακό μπαταρίας σε μαγνητιζόμενα υλικά.

- Κρατάτε τα δάκτυλο μακριά από την πίσω πλευρά του ποδιού στήριξης, όταν στερεώνετε τον φακό μπαταρίας πάνω σε επιφάνειες. Λόγω της ισχυρής δύναμης έλξης των μαγνητών μπορούν να μαγκωθούν τα δάκτυλά σας.

Κατά τη στερέωση προσέξτε, να αποφύγετε τις γρατσουνιές πάνω στις ευαίσθητες επιφάνειες.

##

Με την υποδοχή τρίποδα (8) μπορείτε να βιδώσετε τον φακό μπαταρίας πάνω σε έναν τρίποδα 1/4".

Βιδώστε τον φακό μπαταρίας με τη βίδα σταθεροποίησης του τρίποδα σταθερά. Προσέξτε την ασφαλή στήριξη του τρίποδα.