# Mise en marche

##

Pour mettre en marche la lampe sans-fil, appuyez sur l’interrupteur Marche/Arrêt (9).

Pour éteindre la lampe sans-fil, appuyez à nouveau sur l’interrupteur Marche/Arrêt (9).

##

Pour allumer la lampe sans-fil avec la luminosité maximale, appuyez brièvement sur l’interrupteur Marche/Arrêt (9). Pour modifier la luminosité (réglable dans 2 positions), maintenez l’interrupteur Marche/Arrêt (9) actionné jusqu’à obtenir la luminosité souhaitée.

##

Dès que la température de fonctionnement maximale admissible est dépassée, la lampe sans-fil s’éteint. Laissez refroidir la lampe sans-fil et remettez-la en marche.