# Darbo patarimai

Išsikrovus akumuliatoriui, akumuliatorinis prožektorius prieš išsijungdamas tris kartus sumirksi ir pradeda šviesti mažesniu intensyvumu.

##

Priklausomai nuo naudojimo pobūdžio, prožektoriaus galvutę (1) galima pasukti iki 200° kampu.

Galimų naudojimų pavyzdžiai:

- patalpos apšvietimas
- neakinantis darbo vietos apšvietimas
- grindų apšvietimas

Nuoroda: jei posvyris didesnis kaip 90°, akumuliatorinį prožektorių reikia pritvirtinti.

##

Naudodamiesi (7), akumuliatorinį prožektorių galite pritvirtinti prie kokio nors daikto.

##

Karabino kabliu (4) akumuliatorinį prožektorių galite pritvirtinti pvz., prie lyno arba diržo.

##

Magnetais (6) akumuliatorinį prožektorių galite pritvirtinti prie įsimagnetinančių paviršių.

- Kai akumuliatorinį prožektorių tvirtinate prie paviršiaus, laikykite pirštus toliau nuo atraminės kojos užpakalinės pusės. Dėl didelės magnetų traukimo jėgos, jūsų pirštai gali būti prispausti.

Tvirtindami stenkitės nesubraižyti jautrių paviršių.

##

Naudodamiesi sriegiu prietaisui prie stovo tvirtinti (8), akumuliatorinį prožektorių galite prisukti prie 1/4" stovo.

Akumuliatorinį prožektorių tvirtai prisukite stovo fiksuojamuoju varžtu. Užtikrinkite stabilų stovo stovėjimą.