# Іске қосу

##

Аккумуляторлық шамды іске қосу үшін ажыратқышты (9) басыңыз.

Аккумуляторлық шамды өшіру үшін ажыратқышты (9) қайтадан басыңыз.

##

Қосқыш/өшіргішті (9) қысқа басып, аккумуляторлық фонарьді максималды жарықтықпен қосыңыз. Керекті жарық көлемі жетілгенше қосқыш/өшіргішті (9) 2 басқышта басып, ұстап жарықтықты сәйкестендіріңіз.

##

Егер жұмыс температурасы рұқсат етілген шамадан асып кетсе, онда акккумуляторлық шам өшеді. Аккумуляторлық фонарьды суытып қайта қосыңыз.