# Tehnički podaci

Akumulatorska svjetiljka | GLI 12V-330
--- | ---
Kataloški broj |  | ‎‎3 601 DA0 0..‎‎‎‎‎‎‎‎
Nazivni napon | V= | 12
Maks. nazivna primljena snaga | W | 3,6
Vrijeme rada cca. | min/Ah | 180
Svjetlosni tok | lm | 330
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 … +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduA) i kod skladištenja | °C | –20 … +40
Preporučene aku-baterije |  | GBA 12V…
Preporučeni punjači |  | GAL 12… GAX 18…
Klasa zaštite |  | / III

A)

  Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.

Prikaz boja osvijetljenih objekata može biti pogrešan.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.