# Työskentelyohjeita

Hieman ennen kuin akkuvalaisin sammuu tyhjän akun takia, se antaa kolme vilkkumerkkiä ja palaa vähennetyllä kirkkaudella.

##

Valaisimen päätä (1) voi kääntää enint. 200° käyttökohteen mukaan.

Mahdollisia käyttökohteita ovat esimerkiksi:

- huoneen valaisu
- työkohteen heijastamaton valaisu
- lattian valaisu

Huomautus: akkuvalaisin on kiinnitettävä, jos kaltevuus on yli 90°.

##

Kiinnityskoukulla (7) voit kiinnittää akkuvalaisimen esimerkiksi tikkaisiin.

##

Karabiinikoukulla (4) voit kiinnittää akkuvalaisimen esimerkiksi köyteen tai vyöhön.

##

Magneettien (6) avulla voit kiinnittää akkuvalaisimen magnetoitaviin materiaaleihin.

- Pidä sormet poissa tuen taustapuolesta, kun kiinnität akkuvalaisimen pintoihin. Sormesi voivat jäädä loukkuun magneettien voimakkaan vetovoiman takia.

Varo naarmuttamasta herkkiä pintoja, kun teet kiinnityksen.

##

Akkuvalaisimen voi kiinnittää jalustakiinnittimellä (8) 1/4":n jalustaan.

Kiristä akkuvalaisin paikalleen jalustan lukitusruuvilla. Varmista jalustan tukeva asento.