# Üzembe helyezés

##

Az akkumulátoros lámpa üzembe helyezéséhez nyomja meg a (9) be-/kikapcsolót.

Az akkumulátoros lámpa kikapcsolásához nyomja meg még egyszer a (9) be-/kikapcsolót.

##

Nyomja be rövid időre a (9) be-/kikapcsolót, hogy maximális fényerővel bekapcsolja az akkumulátoros lámpát. A fényerő 2 fokozatban történő beállításához tartsa benyomva a (9) be-/kikapcsolót, amíg el nem érí a kívántt fényerőt.

##

A megengedett üzemi hőmérséklet túllépése esetén az akkumulátoros kézilámpa kikapcsolásra kerül. Várja meg, amíg az akkumulátoros lámpa lehűl, majd ismét kapcsolja be azt.