# إرشادات العمل

قبل انطفاء المصباح المزود بمركم نتيجة فراغ شحنة البطارية بمدة قصيرة، يومض المصباح ثلاث مرات، ويضيء بشدة إضاءة منخفضة.

##

تبعا للاستخدام يمكن تحريك رأس المصباح (1) حتى زاوية 200°.

من الاستخدامات الممكنة على سبيل المثال:

- إضاءة الغرفة
- إضاءة مكان العمل دون إبهار
- إضاءة الأرضية

ملحوظة: في حالة ميل يزيد عن 90° يجب تثبيت المصباح العامل بمركم.

##

باستخدام خطاف تعليق (7) يمكنك تثبيت المصباح العامل بمركم في شيء.

##

يمكنك باستخدام الخطاف الحلقي (4) تثبيت المصباح العامل بمركم في حبل أو حزام مثلا.

##

عن طريق المغناطيسات (6) يمكنك تثبيت المصباح العامل بمركم على المواد المغناطيسية.

- احتفظ بأصابعك بعيدًا عن الجزء الخلفي من قدم الارتكاز عند تثبيت المصباح العامل بمركم على الأسطح. فقد تتعرض الأصابع للانحصار من جراء قوة جذب المغناطيس.

احرص عند التثبيت على تجنب حدوث خدوش على الأسطح الحساسة.

##

يمكن بواسطة حاضن الحامل ثلاثي القوائم (8) ربط المصباح العامل بمركم في الحامل ثلاثي القوائم 1/4 بوصة.

أحكم ربط المصباح العامل بمركم عن طريق لولب ربط الحامل ثلاثي القوائم. تأكد من ثبات الحامل ثلاثي القوائم بشكل آمن.