# Τεχνικά στοιχεία

Φακός μπαταρίας | GLI 12V-330
--- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎‎3 601 DA0 0..‎‎‎‎‎‎‎‎
Ονομαστική τάση | V= | 12
Μέγ. ονομαστική απορροφούμενη ισχύς | W | 3,6
Διάρκεια φωτεινότητας, περίπου | min/Ah | 180
Φωτεινή ροή | lm | 330
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 … +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαA) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 … +40
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | GBA 12V…
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 12… GAX 18…
Κατηγορία προστασίας |  | / III

A)

  Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες < 0 °C

Η απόδοση των χρωμάτων των φωτιζόμενων αντικειμένων μπορεί να αλλοιωθεί.

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.