# Instrucţiuni de lucru

Cu puţin timp înainte ca lampa cu acumulator să se deconecteze din cauza descărcării acumulatorului, aceasta se va aprinde intermitent de trei ori şi va lumina cu o intensitate redusă.

##

În funcţie de utilizare, capul lămpii (1) poate fi rabatat până la 200°.

Utilizările posibile sunt, de exemplu:

- iluminarea încăperii
- iluminarea fără efect de orbire a spaţiului de lucru
- iluminarea pardoselii

Observaţie: la o înclinare de peste 90°, lampa cu acumulator trebuie să fie fixată.

##

Cu ajutorul cârligului de suspendare (7) poţi fixa lampa cu acumulator pe un obiect.

##

Cu ajutorul cârligului cu carabină (4) poţi fixa lampa cu acumulator pe o frânghie sau pe o curea, de exemplu.

##

Cu ajutorul magneţilor (6) poţi fixa lampa cu acumulator pe materiale magnetizabile.

- Ţine degetele la distanţă de partea posterioară a piciorului de fixare atunci când fixezi lampa cu acumulator pe o suprafaţă. În caz contrar, degetele pot fi strivite din cauza forţei de tracţiune a magnetului.

În timpul fixării, ai grijă să eviţi zgârierea suprafeţelor delicate.

##

Lampa cu acumulator poate fi înşurubată pe un stativ de 1/4" cu ajutorul orificiului de prindere pe stativ (8).

Înşurubează ferm lampa cu acumulator cu şurubul de fixare al stativului. Asigură-te că stativul este stabil.