# Techniniai duomenys

Akumuliatorinis prožektorius | GLI 12V-330
--- | ---
Gaminio numeris |  | ‎‎3 601 DA0 0..‎‎‎‎‎‎‎‎
Nominalioji įtampa | V= | 12
Maks. nominali naudojamoji galia | W | 3,6
Švietimo trukmė apie | min/Ah | 180
Šviesos srautas | Im | 330
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 … +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantA) ir sandėliuojant | °C | –20 … +40
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | GBA 12V…
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 12… GAX 18…
Apsaugos klasė |  | /III

A)

  Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C

Apšviestų objektų spalvos gali pakisti.

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.