# Date tehnice

Lampă cu acumulator | GLI 12V-330
--- | ---
Număr de identificare |  | ‎‎3 601 DA0 0..‎‎‎‎‎‎‎‎
Tensiune nominală | V= | 12
Putere nominală maximă | W | 3,6
Durată aproximativă de iluminare | min/Ah | 180
Flux luminos | lm | 330
Temperatură ambientală recomandată în timpul încărcării | °C | 0 … +35
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionăriiA) şi pe perioada depozitării | °C | –20 … +40
Acumulatori recomandaţi |  | GBA 12V…
Încărcătoare recomandate |  | GAL 12… GAX 18…
Clasa de protecţie |  | / III

A)

  putere mai redusă la temperaturi < 0 °C

Redarea culorilor obiectelor iluminate poate fi falsificată.

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.