# Dane techniczne

Lampa akumulatorowa | GLI 12V-330
--- | ---
Numer katalogowy |  | ‎‎3 601 DA0 0..‎‎‎‎‎‎‎‎
Napięcie znamionowe | V= | 12
Maks. moc nominalna | W | 3,6
Czas świecenia, ok. | min/Ah | 180
Strumień świetlny | lm | 330
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 … +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyA) i podczas przechowywania | °C | –20 … +40
Zalecane akumulatory |  | GBA 12V…
Zalecane ładowarki |  | GAL 12… GAX 18…
Klasa ochrony |  | / III

A)

  Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.

Możliwe jest zafałszowanie odwzorowania kolorów oświetlanych obiektów.

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.