# Puštanje u rad

##

Za puštanje akumulatorske svjetiljke u rad pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (9).

Za isključivanje akumulatorske svjetiljke ponovno pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (9).

##

Kratko pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (9) kako biste akumulatorsku svjetiljku uključili na maksimalnu jačinu svjetlosti. Za namještaje jačine svjetlosti u 2 stupnja držite pritisnut prekidač za uključivanje/isključivanje (9) sve dok ne postignete željenu jačinu svjetlosti.

##

U slučaju prekoračenja dopuštene radne temperature akumulatorska svjetiljka se isključuje. Akumulatorsku svjetiljku ostavite da se ohladi i nakon toga je ponovno uključite.