# Norādījumi par darbu

Īsi pirms akumulatora apgaismošanas lampas izslēgšanās izlādēta akumulatora dēļ lampa trīs reizes nomirgo, tad iedegas ar samazinātu spilgtumu.

##

Ņemot vērā lietojuma nolūku, apgaismojošo galvu (1) var noliekt līdz pat 200° leņķī.

Iespējamā lietojuma piemēri:

- telpas apgaismošana;
- atspīdumu neveidojoša darba telpas apgaismošana
- grīdas apgaismošana.

Norāde: ja noliekums ir lielāks nekā 90°, akumulatora apgaismošanas lampa ir jāpiestiprina.

##

Izmantojot āķi piekarināšanai (7), varat piestiprināt akumulatora apgaismošanas lampas pie kāda objekta.

##

Ar karabīnas āķiem (4) jūs varat piestiprināt akumulatora apgaimošana lampu pie virves vai siksnas.

##

Ar magnētiem (6) jūs varat akumulatora apgaismošanas lampu piestiprināt uz magnetizējamiem materiāliem.

- Piestiprinot akumulatora apgaismošana lapmu uz virsmām, nenovietojiet pirkstus statīva kājas aizmugurē. Ar spēcīgu magnētu pievilkšanas spēku jūsu pirksti var iestrēgt.

Uzmanieties, lai nesaskrāpetu jutīgas virsmas.

##

Izmantojot vītni nostiprināšanai uz statīva (8), akumulatora apgaismošanas lampu var pieskrūvēt pie 1/4" statīva.

Stingri pieskrūvējiet mērinstrumentu ar statīva stiprinājuma skrūvi. Raugieties, lai statīvs būtu stabili novietots.