# Пускане в експлоатация

##

Натиснете за включване на акумулаторната лампа пусковия прекъсвач (9).

За да изключите акумулаторната лампа, натиснете пусковия прекъсвач (9) повторно.

##

Натиснете краткотрайно пусковия прекъсвач (9), за да включите акумулаторната лампа с максимална яркост. За регулиране на яркостта на две степени задръжте натиснат пусковия прекъсвач (9) до достигане на желаната яркост.

##

При превишаване на допустимата работна температура акумулаторната лампа се изключва. Изчакайте акумулаторната лампа да се охлади и я включете след това.