# Colocação em ‌funcionamento

##

Para a colocação em funcionamento da lanterna sem fio prima o interruptor de ligar/desligar (9).

Para desligar a lanterna sem fio, prima de novo o interruptor de ligar/desligar (9).

##

Prima o interruptor de ligar/desligar (9) para ligar a lanterna sem fio com a luminosidade máxima. Para adaptar a luminosidade em 2 níveis, mantenha premido o interruptor ligar/desligar (9) até alcançar a luminosidade desejada.

##

A lanterna sem fio desliga-se, se a temperatura de serviço máxima permitida for excedida. Deixe a lanterna sem frio arrefecer e ligue novamente a lanterna sem fio.