# Uvedení do provozu

##

Pro zapnutí akumulátorové svítilny stiskněte vypínač (9).

Pro vypnutí akumulátorové svítilny znovu stiskněte vypínač (9).

##

Pro zapnutí akumulátorové svítilny s maximálním jasem krátce stiskněte vypínač (9). Pro přizpůsobení jasu ve 2 stupních držte stisknutý vypínač (9), dokud není dosaženo požadovaného jasu.

##

Při překročení přípustné provozní teploty se akumulátorová svítilna vypne. Nechte akumulátorovou svítilnu vychladnout a znovu ji zapněte.