# Dados técnicos

Lanterna sem fio | GLI 12V-330
--- | ---
Número de produto |  | ‎‎3 601 DA0 0..‎‎‎‎‎‎‎‎
Tensão nominal | V= | 12
Potência nominal absorvida máx. | W | 3,6
Tempo de iluminação, aprox. | min/Ah | 180
Fluxo luminoso | lm | 330
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoA) e durante o armazenamento | °C | –20 … +40
Baterias recomendadas |  | GBA 12V…
Carregadores recomendados |  | GAL 12… GAX 18…
Classe de proteção |  | / III

A)

  Potência limitada com temperaturas <0 °C

A reprodução das cores dos objetos iluminados pode não corresponder à cor real.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.