# Aanwijzingen voor ‌werkzaamheden

Kort voordat de acculamp vanwege een lege accu uitschakelt, knippert deze drie keer en brandt deze met verlaagde helderheid.

##

Overeenkomstig het gebruik kan de lampkop (1) tot 200° worden gedraaid.

Mogelijke toepassingen zijn bijvoorbeeld:

- verlichting van de ruimte
- verblindingsvrije verlichting van de werkplek
- verlichting van de vloer

Aanwijzing: Bij een helling van meer dan 90° moet de acculamp worden bevestigd.

##

Met de ophanghaak (7) kunt u de acculamp aan een voorwerp bevestigen.

##

Met de karabijnhaak (4) kunt u de acculamp bijv. aan een touw of aan de riem bevestigen.

##

Met de magneten (6) kunt u de acculamp op magnetiseerbare materialen bevestigen.

- Houd uw vingers uit de buurt van de achterkant van de standvoet, wanneer u de acculamp op oppervlakken bevestigt. Door de sterke aantrekkingskracht van de magneten kunnen uw vingers bekneld raken.

Let er bij de bevestiging op krassen op kwetsbare oppervlakken te vermijden.

##

Met de statiefopname (8) kunt u de acculamp op een 1/4"-statief schroeven.

Schroef de acculamp met de vastzetschroef van het statief vast. Zorg dat het statief stabiel staat.