# Указания по применению

Незадолго до того, как аккумуляторный фонарь отключится из-за разряженного аккумулятора, фонарь три раза мигает и светит со сниженной яркостью.

##

В зависимости от варианта использования головку фонаря (1) можно поворачивать до 200°.

Возможные варианты использования:

- подсветка помещений
- освещение рабочего места без бликов
- освещение пола

Примечание: Если угол наклона составляет более 90°, необходимо выполнить крепеж аккумуляторный фонарь.

##

С помощью крючка для подвешивания (7) вы можете прикрепить аккумуляторный фонарь к какому-либо объекту.

##

С помощью карабинов (4) можно выполнить крепеж аккумуляторного фонаря, например, к веревке или ремню.

##

С помощью магнитов (6) можно выполнить крепеж аккумуляторного фонаря к намагничиваемым материалам.

- Удерживайте пальцы на расстоянии от задней части подставки в процессе крепежа аккумуляторного фонаря к поверхностям. В результате сильного магнитного притяжения может произойти защемление пальцев.

При креплении соблюдайте осторожность, чтобы не поцарапать деликатные поверхности.

##

При помощи резьбы штатива (8) аккумуляторный фонарь можно закрепить на штативе 1/4" (принадлежность).

Зафиксируйте аккумуляторный фонарь с помощью крепежного винта штатива. Проследите за тем, чтобы штатив стоял устойчиво.