# راه اندازی

##

برای راه اندازی چراغ شارژی، کلید روشن/خاموش (9) را فشار دهید.

برای خاموش کردن چراغ شارژی، کلید روشن/خاموش (9) را مجدداً فشار دهید.

##

کلید قطع و وصل (9) را کوتاه فشار دهید تا چراغ قوه ی شارژی را با بیشترین نور روشن کنید. برای تنظیم نور، کلید دو درجه ای (9) را فشرده نگهدارید تا نور دلخواه بدست آید.

##

هنگامی که دمای مجاز کاری از حد مجاز بیشتر شود، چراغ شارژی خاموش می گردد. بگذارید چراغ شارژی خنک شود و سپس آن را دوباره روشن کنید.