# Uvedenie do prevádzky

##

Na zapnutie akumulátorového svietidla stlačte vypínač (9).

Na vypnutie akumulátorového svietidla znova stlačte vypínač (9).

##

Stlačte krátko vypínač (9), aby sa akumulátorové svietidlo zaplo s maximálnym jasom. Na prispôsobenie jasu v 2 stupňoch držte vypínač (9) stlačený dovtedy, kým sa nedosiahne želaný jas.

##

Pri prekročení prípustnej prevádzkovej teploty sa akumulátorové svietidlo vypne. Nechajte akumulátorovú lampu vychladnúť a potom akumulátorovú lampu opätovne zapnite.