# Wskazówki dotyczące pracy

Na krótko przed tym, zanim lampa akumulatorowa wyłączy się z powodu rozładowanego akumulatora, zamiga trzykrotnie i przełączy się na niższy stopień jasności.

##

W zależności od zastosowania można zmienić pozycję głowicy lampy (1) o maks. 200°.

Przykładowe zastosowania:

- oświetlenie pokoju
- oświetlenie miejsca pracy (bez oślepiania światłem)
- oświetlenie podłogi

Wskazówka: przy nachyleniu powyżej 90° lampę akumulatorową należy zamocować.

##

Za pomocą haka do zawieszenia (7) można zamocować lampę akumulatorową na innym przedmiocie.

##

Za pomocą karabińczyka (4) można zamocować lampę akumulatorową np. na lince lub na pasku.

##

Za pomocą magnesu (6) można zamocować lampę akumulatorową do materiałów magnetycznych.

- Podczas mocowania lampy akumulatorowej do powierzchni należy trzymać palce z dala od tylnej części stopki. Duża siła przyciągania magnesów może spowodować zakleszczenie palców.

Podczas mocowania należy zwrócić uwagę na to, aby nie zarysować delikatnych powierzchni.

##

Za pomocą przyłącza statywu (8) można zamocować lampę akumulatorową na statywie 1/4".

Mocno dokręcić lampę akumulatorową za pomocą śruby ustalającej statywu. Należy zwrócić uwagę, aby statyw znajdował się w stabilnej pozycji.